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السلام عليكم 

اقدم لكم 

البرمجة المتقدمة:

1- جداول البحث أو التفتيش LOOU-UP TABLE

• تسمح لنا التعليمة ( movlw ) بضم بيانات ثابتة على شكل بايت للبرنامج والتي يتم تطبيقها بعد ذلك بالطريقة التى نريدها . وهى مناسبة لمعالجة بايت واحد أو عدد قليل فقط .

• ولكن لنفترض أننا نريد وضع قائمة كاملة من الأرقام في مكان ما بالبرنامج والتى نحتاج اليها خلال تنفيذ البرنامج (مثل إنشاء شكل موجي أو لإنتاج أنماط على وحدات العرض العرض) .

• نفترض أيضا اننا نريد أن نكون قادرين على تذكر المكان الذي كنا فيه في قائمة بنوع من العلامات .

• التعليمة movlw لا تستطيع القيلم بهذه المهمة لذلك فنحن بحاجة الى وسيلة لإعداد البيانات والمعروفة باسم جدول البحث او التفتيش look-up table.

• جدول البحث هو كتلة من البيانات التي يتم الاحتفاظ بها في ذاكرة البرنامج والتي يمكن الوصول إليها بالبرنامج وأستخدامها .

• يتم التعامل مع جداول البحث فى مجموعة الميكروكونترولر PIC16 بنفس شكل وطريقة التعامل مع البرامج الفرعية subroutine . 

• كل بايت من البيانات في الجدول يكون مصحوبا بتعليمة هى retlw.

• هذه التعليمة هي شكل اخر من اشكال"العودة من البرنامج الفرعى" ولكن مع الفارق أنها تحتاج الى وجود معامل محدد 8-bit literal operand .

• وكلما تنفذ عودة من البرنامج الفرعى تلتقط معاملها وضعه في سجل العمل W .

• الجدول هي أساسا قائمة من تعليمات retlw وكل تعليمة لها بايت البيانات الخاص بها .

• الشكل يبين طريقة جلب البيانات من جدول البحث أو التفتيش :






• وما نحتاج إليه الآن هو الأسلوب الذي يسمح بأختيار مجرد تعليمة واحدة من تعليمات retlw والموجودة ضمن القائمة . يستخدم ما يسمى ( الذهاب الى المحسوبة" computed go to.

• أنظر بعناية في التعليمة الأولى في فى البرنامج الفرعى وهى addwf pcl .يتم جمع (إضافة) محتويات سجل العمل W الى PCL وهو البايت المنخفض لعداد البرنامج PC .

• انت قادم على عمل نوع من الاعمال الخطيرة ويجب أن يتم ذلك بحذر.

• التأثير هو أنه بمجرد إضافة رقم إلى عداد البرنامج يقفز تنفيذ البرنامج إلى الأمام بقيمة تعتمد على هذا العدد.

• لنرى هذا في العمل على الشكل السابق .

• استخدام التعليمة movf فى البرنامج الرئيسى يؤدى الى نقل محتويات سجل بموقع ذاكرة عامة سمى sample_no .

• بعد ذلك تم استدعاء جدول البرنامج الفرعى .

• فى هذا المثال نفترض السجل sample_no يحتفظ بالرقم 5 فينتقل الى سجل العمل W عند دخول البرنامج الفرعى .

• عند بدأ تنفيذ البرنامج الفرعى يتم اضافة الرقم 5 الى PCL .

• لذلك يتم قفز تنفيذ البرنامج الى الامام بمقدار 5 الى التعليمة retlw 1f.

• وهذه التعليمة تسبب العودة من البرنامج الفرعى مع وجود الرقم 1f بسجل العمل W .

• يقوم البرنامج الريئسى بالاستخدام الفورى لهذا الرقم ففى هذه الحالة يتم نقاه الى المنفذ
PORT B 
• وباختصار فان سجل العمل W يقوم كساعى يحمل رسالة مرسلة الى البرنامج الفرعى (كود يحمل مؤشر عن الرقم المراد جلبه ) ويعود بالرد اى حاملا للرقم . 
