بسم الله الرحمن الرحيم
هذه اول مشاركه لى فى هذا المنتدى و ان كنت من الاعضاء و اتمنى ان تنال اعجاب الجميع و هذه المشاركه هى عباره عن كيفيه عمل شبكه محليه Local Area Network  بين عدد من الاجهزه.
اولا: الادوات:

1- كروت الشبكه و تكون بعدد الاجهزه التى سوف يتم تركيبها فى الشبكه .
2- الكابلات و التى سوف بها بربط الاجهزه ببعض .
3- عدد من RJ .
4- سويتش او hub .
ثانيا:خطوات التركيب:

الخطوه الاولى

نقوم بتركيب كروت الشبكه فى الاجهزه ثم نقوم بتعريفها على الاجهزه.

الشكل العام للكابلات و كذلك ترتيب الالوان
[image: image1.png]




يحتوى الكابل على عدد 8 طرف و لهم ترتيب معين فى التوصيل و هو نوعان اما Straight  او cross 
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الارجى و هو يقوم بوظيفه الكونكتور بين كارت الشبكه و الكابل و طريقه التوصيل هى كالاتى 
يتم ازاله مقدار نصف سنتميتر من السلك و ترتيب الكابلات كالاتى 

و هنا شكل الكابل المعكوس و السليم
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ليصبح كهذه الصورة داخل الارجى
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ثم نستخدم الكلابه فى ضغط السلك داخل الارجى 
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الخطوه الثالثه
التوصيل
يتم التوصيل بين كل جهاز فى الشبكه و بين السويتش او الهب و يجب التاكد من ان لمبات السويتش مضيئه و كذلك لمبات كروت الشبكه.

الخطوه الرابعه
اعدادات الشبكه على Windows XP
يتم وضع الجهزه داخل workgroup  واحد كما يلى:

· كليك يمين على my computer  ثم نختار computer name  ثم نختار change و نكتب اسم الشبكه فى خانه workgroup  و يجب كتابه اسم واحد على جميع الاجهزه و ليكن arabteam  و سوف يقوم الجهاز بعمل restart  وذلك لحفظ الاعدادات الجديده .
· كليك يمين على my network places  ثم نختار properties  و هناك سوف نجد الايكونه الخاصه بكارت الشبكه ثم نقوم بعمل كليك يمين عليها و نختار properties  ونختار internet protocol(TCP/IP) ثم نختار properties  
ثم نقوم باختيار use the following IP address 

نقوم بكتابه فى خانه IP address رقم ينحسربين 
192.168.1.1 و بين 192.168.1.254  بحيث لا يتم تكرار الرقم على اكثر من جهاز 

فى الخانه الثانيه وهى subnet mask  نكتب 255.255.255.0   

فى الخانه الثالثه default gateway نقوم بكتابه الاى بى الخاص بالروتر او الخهاز الخادم server

فى الخانه الرابعه preferred DNS server  نقوم بكتابته و التى تمنحه لك الشركه التى تقوم بامدادك بخدمه الانترنت .

و بذلك يكون الانترنت قد وصل الى جميع الحهزه و اصبحوا على شبكه واحده
و هنا فى مصر يوجد العديد من dns وسوف اقوم بكتابه العديد منها و هى كما يلى :

193.227.1.1

80.75.163.20

80.75.166.250

163.121.163.1

فى انتظار ردودكم و استفساركم و ان شاء الله سوف اضع بعض الكتب و المواضيع المشروحه فى هذا المجال

