ورقة عمل رقم 2
1)سجل قيمة كل راية من رايات الوضع بعد تنفيذ العملية الحسابية
	CF
	ZF
	AF
	SF
	PF
	OF
	العملية الحسابية

	
	
	
	
	
	
	57H-62H

	
	
	
	
	
	
	FFH+1FH

	
	
	
	
	
	
	A12H-1234H

	
	
	
	
	
	
	0-1

	
	
	
	
	
	
	7FH+56H


الحل:

57H-62H=01010111-01100010
	b
	b
	b
	
	
	
	
	
	

	العدد الاول
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	العدد الثاني
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	النتيجة
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1


الحل: اذا نظرنا الى النتيجة فهي لا تساوي صفر لذلك ZF=0
اذا نظرنا الى البت المسؤلة عن الاشارة وهي البت الاخيرة في النتيجة نرى ان قيمتها تساوي 1 اذا النتيجة سالبة. SF=1
اذا نظرنا الى عدد البتات التي قيمتها واحد في النتيجة نرى ان عددها 6 وهذا العدد زوجي لذلك PF=1
اذا نظرنا الى البت الخامسة نرى انها لم تعط البت الرابعة ولم تأخذ منها أي ان AF=0
اذا نظرنا الى البت الثامنة في كل عدد نرى انه بعد عملية الطرح احتاج العدد الاول ان يأخذ من الخارج ولهذا السبب نرى ان فوق كلمة العدد الاول هنالك حرف b  بلون ازرق وهذا يعني ان العدد الاول اخذ من الخارج لهذا السبب CF=1
اذا نظرنا الى العددالاول فهو عدد موجب والعدد الثاني ايضا موجب والعملية الحسابية هي عملية طرح والنتيجة سالبة أي ان عدد موجب ناقص عدد موجب نتج عدد سالب وهذا منطقي اذا OF=0
FFH+1FH=11111111+00011111

	c
	c
	c
	c
	c
	c
	c
	c
	

	العدد الاول
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	العدد الثاني
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	النتيجة
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0


الحل: اذا نظرنا الى النتيجة فهي لا تساوي صفر لذلك ZF=0

اذا نظرنا الى البت المسؤلة عن الاشارة وهي البت الاخيرة في النتيجة نرى ان قيمتها تساوي 0 اذا النتيجة موجبة. SF=0
اذا نظرنا الى عدد البتات التي قيمتها واحد في النتيجة نرى ان عددها 4 وهذا العدد زوجي لذلك PF=1

اذا نظرنا الى البت الخامسة نرى انها اخذت من البت الرابعة   Cاذا  AF=1
اذا نظرنا الى البت الثامنة في كل عدد نرى انه بعد عملية الجمع تم ارسال C الى الخارج ولهذا السبب نرى ان فوق كلمة العدد الاول هنالك حرف c  بلون ازرق لهذا السبب CF=1

اذا نظرنا الى العددالاول فهو عدد سالب والعدد الثاني موجب والعملية الحسابية هي عملية جمع والنتيجة موجبة أي ان عدد سالب زائد عدد موجب نتج عدد موجب وهذا منطقي اذا OF=0

الحل:

A12H-1234H =0000101000010010-0001001000110100
	b
	b
	b
	b
	
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	
	
	

	العدد الاول
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	العدد الثاني
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	النتيجة
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0



الحل: اذا نظرنا الى النتيجة فهي لا تساوي صفر لذلك ZF=0

اذا نظرنا الى البت المسؤلة عن الاشارة وهي البت الاخيرة في النتيجة نرى ان قيمتها تساوي 1 اذا النتيجة سالبة. SF=1

اذا نظرنا الى عدد البتات التي قيمتها واحد في اول ثمانية بتات في النتيجة نرى ان عددها 6 وهذا العدد زوجي لذلك PF=1

اذا نظرنا الى البت الخامسة نرى انها اعطت البت الرابعة أي ان AF=1
اذا نظرنا الى البت الاخيرة في كل عدد نرى انه بعد عملية الطرح احتاج العدد الاول ان يأخذ من الخارج ولهذا السبب نرى ان فوق كلمة العدد الاول هنالك حرف b  بلون ازرق وهذا يعني ان العدد الاول اخذ من الخارج لهذا السبب CF=1

اذا نظرنا الى العددالاول فهو عدد موجب والعدد الثاني ايضا موجب والعملية الحسابية هي عملية طرح والنتيجة سالبة أي ان عدد موجب ناقص عدد موجب نتج عدد سالب وهذا منطقي اذا OF=0

0-1=00000000-00000001

	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	

	العدد الاول
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	العدد الثاني
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	النتيجة
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


الحل: اذا نظرنا الى النتيجة فهي لا تساوي صفر لذلك ZF=0

اذا نظرنا الى البت المسؤلة عن الاشارة وهي البت الاخيرة في النتيجة نرى ان قيمتها تساوي 1 اذا النتيجة سالبة. SF=1

اذا نظرنا الى عدد البتات التي قيمتها واحد في النتيجة نرى ان عددها 8 وهذا العدد زوجي لذلك PF=1

اذا نظرنا الى البت الخامسة نرى انها اعطت البت الرابعة AF=0

اذا نظرنا الى البت الثامنة في كل عدد نرى انه بعد عملية الطرح احتاج العدد الاول ان يأخذ من الخارج ولهذا السبب نرى ان فوق كلمة العدد الاول هنالك حرف b  بلون ازرق وهذا يعني ان العدد الاول اخذ من الخارج لهذا السبب CF=1

اذا نظرنا الى العددالاول فهو عدد موجب والعدد الثاني موجب والعملية الحسابية هي عملية طرح والنتيجة سالبة أي ان عدد موجب ناقص عدد موجب نتج عدد سالب وهذا منطقي اذا OF=0

7FH+56H=01111111+01010110
	
	c
	c
	c
	c
	c
	c
	
	

	العدد الاول
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	العدد الثاني
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0

	النتيجة
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1


الحل: اذا نظرنا الى النتيجة فهي لا تساوي صفر لذلك ZF=0

اذا نظرنا الى البت المسؤلة عن الاشارة وهي البت الاخيرة في النتيجة نرى ان قيمتها تساوي 1 اذا النتيجة موجبة. SF=1
اذا نظرنا الى عدد البتات التي قيمتها واحد في النتيجة نرى ان عددها 5 وهذا العدد فردي لذلك PF=0
اذا نظرنا الى البت الخامسة نرى انها اخذت من البت الرابعة   Cاذا  AF=1

اذا نظرنا الى البت الثامنة في كل عدد نرى انه بعد عملية الجمع لم يتم ارسال C الى الخارج او استقبال b من الخارج ولهذا السبب حرف c  بلون ازرق لهذا السبب CF=0
اذا نظرنا الى العدد الاول فهو عدد موجب والعدد الثاني موجب والعملية الحسابية هي عملية جمع والنتيجة سالبة أي ان عدد موجب زائد عدد موجب نتج عدد سالب وهذا غير  منطقي اذا OF=1
2)سجل عملية حسابية (طرح او جمع) للحصول على الوضع المطلوب 

	CF
	ZF
	AF
	SF
	PF
	OF
	العملية الحسابية

	1
	1
	1
	0
	1
	1
	لا يمكن ذلك

	0
	0
	1
	1
	1
	0
	88H+08H

	0
	0
	0
	1
	0
	1
	60H+50H

	0
	0
	1
	1
	0
	0
	28H+88H

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60H+04H


3)هل يمكن ان تكون جميع رايات الوضع 1؟ علل
لا يمكن ذلك لانه اذا كان ZF=1 معنى ذلك ان النتيجة صفر واذا كانت النتيجة صفر فلن تستطيع ان تكون سالبة معنى ذلك SF=0

4)أي الحالات ممكنة واي الحالات  غير ممكن ان يكون

	CF
	ZF
	AF
	SF
	PF
	OF
	يمكن ام لا
	السبب

	0
	1
	1
	0
	1
	0
	لا يمكن
	لاننا نحصل على النتيجة صفر فقط في حالة 0+0  وهنا AF=0 والحالة الثانية ان نطرح العدد من نفسه وهنا ايضا AF=0  وفي حالة العدد مع مضاد العدد مثل 5 ونجمع له العدد -5 النتيجة هنا صفر ولكن CF=1

	0
	1
	0
	1
	0
	0
	لا يمكن
	عدد يساوي صفر وهو سالب لا يمكن

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	 يمكن
	مثال: 20H+02H

	0
	1
	1
	1
	0
	0
	لا يمكن
	عدد يساوي صفر وهو سالب لا يمكن

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	لا يمكن
	لان OF=1 اذا جمعنا عدد موجب مع موجب وحصلنا على سالب ولكن هنا SF=1 . او سالب + سالب ينتج موجب وهنا سيكون CF=1  . موجب ناقص سالب ونحصل على سالب وهنا SF=1. سالب ناقص موجب ونحصل على موجب وهنا CF=1


5)اكتب مقطع برنامج يعد عدد القيم الزوجية المخزنة في الخلايا من 1 حتى 9

وان يحفظ النتيجة في المسجل BL
فكرة الحل نضع فحوى الخليةالمطلوبة في AL ونضع صفر في AH ونقسم على 2 ونسال عن الباقي الصحيح اذا كان الباقي الصحيح صفر اذا العدد زوجي والا العدد فردي
MOV BL,0
MOV SI,1
CMP SI,10

JE FINISH

T1:MOV AX,0
MOV AL,[SI]

MOV CL,2

DIV CL

CMP AH,0

JNE TO_NEXT
INC BL
TO_NEXT:INC SI

JMP T1

FINISH:

6)اكتب مقطع برنامج يجد اكبر قيمة من بين قيم الخلايا من 20H  حتى 30H ويخزنها في الخلية رقم 60H
الحل: نفرض ان الاول هو الاكبر ونقارنه من الباقي. نفرض ان هنالك قيم موجبة وسالبة في الخلايا لذلك يجب استخدام اوامر القفز المشروط التي تتعامل مع القيم الموجهة
MOV SI,20H

MOV BL,[20H]

INC SI

T1:CMP SI,31H
JE FINISH
CMP [SI],BL
JG TO_CHANGE
JMP TO_NEXT

TO_CHANGE: MOV BL,SI

TO_NEXT:INC SI
JMP T1

FINISH:MOV DI,60H
MOV [DI],BL

7)اكتب مقطع برنامج ينسخ قيم الخلايا 500H-510H الى الخلايا 600H-610H 
MOV SI,500H

MOV DI,600H

T1:CMP SI,511H
JE FINISH

MOV AL,[SI]

MOV [DI],AL

INC SI

INC DI

JMP T1

FINISH:

8)اكتب مقطع برنامج يرتب القيم الموجودة في الخلايا 400H-415H ترتيبا تصاعديا
هنالك عدة حلول نختار الحل الابسط ولكنه الاطول وهو ان نقارن جميع القيم مع بعضها البعض وفي كل دورة يتم ترتيب قيمة واحدة اذا نحن بحاجة الى اذا كان عندنا مثلا 10 قيم نحن بحاجة الى9*10 = 90 دورة . ولكن يمكن ان نقلل 9 دورات والسبب هو عندما تكون 9 قيم مرتبة بشكل صحيح فمن ناحية منطقية ان القيمة العاشرة ايضا مرتبة. ويمكن ايضا ترتيب الحل بحيث نعمل دورات في حالة الضرورة أي انه من الممكن ان تكون جميع القيم مرتبة ما عدا قيمة فهنا نحن بحاجة الى دورتين فقط وليس الى 90 دورة  فهنا من المفضل ان نأخذ مسجل وان نضع به القيمة صفر في البدايةواذا غيرنا احدى القيم أي وجدنا قيمة غير مرتبة نضع به واحد وفي نهايةالدورة نسأل عن هذا المسجل اذا كانت قيمته 0 اذا لم تكن هنالك قيم غير مرتبة وننهي الحل اما اذا كان اكبر من صفر يعني هذا اننا قمنا بعملية ترتيب قيم خلال الدورة يجب علينا ان نعمل دورة ثانية وقبل البداية في الدورة نقوم بوضع القيمة صفر .

نأخذ الحل الطويل والسهل

MOV CX,415H
SUB CX,400H

Mov dx,cx

T3:Cmp dx,0

Je finish

Mov di,401
MOV SI,400H

T2:CMP SI,415

JE NEXT_LOOP

MOV AL,[SI]
CMP AL,[di]
JNG T1

MOV bl,[di]
Mov [di],al

Mov [si],bl

T1:Inc si

Inc di

jmp t2
 next_loop: dec dx
jmp  t3 

finish:

الى اللقاء في الورقة القادمة
