Installing SUSE Linux

في حالة كان نوع الH.D من نوع SCASI/SATA 
تخيل ان القرص الصلب كما بالشكل يتكون من اربع اجزاء الجزء الاول C:\ و مثبت عليه Windows XP و الجزء الثاني D:\ ونوعه NTFS و الجزء الثالث FREE و الجزء الرابع E:\ ونوعه FAT32  حيث ان المساحه من نوع FREE لتثبيت الLinux عليه حيث ان الlinux لا يتعرف على NTFS اوFAT32
- افترض وجود H.D من نوع SATA  او SCASI و مقسم بالشكل التالي:-










نلاحظ ان ال Linux يتعامل مع اجزاء الH.D بالاسماء التاليه

- c:\  يتعرف عليها /dev/sda1  وبما ان الSATA تستطيع عمل 4 Primary

 Partitions ولذلك /dev/sda2 و /dev/sda3 و/dev/sda4   محجوزه
- D:\  يتعرف عليه /dev/sda5
-   E:\ يتعرف عليه /dev/sad6 

ملاحظه
- عند اختيار Full installation فانه يلزمك 1 Gb و اذا ابقيت Default فانك تحتاج لاقل من 1 Gb 

- لاحظ ان الLinux يعرف أي نوع ما عدا Win modem
خطوات تنزيل الlinux SUZE
1- اعمل boot من الاسطوانه الاولى من اسطوانات الLinux Suze
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2- الان اختر الخيار الثاني Installation ثم ENTER
لاحظ ان المقصود بالRescue System و مثل ال Safe Mode في الWindows
2- تخرج لك رساله الاتفاقيه اضغط على I Agree
3- الان تحدد اللغه ولتكنEnglish US حيث ان الSUSE لا يدعم اللغة العربيه لاكن تستطيع بعد ذلك اضافة ملفات معينه لتجعل الLinux يتعرف على اللغة العربيه حيث تلزم عند البحث على Google ا استخدام محررات النصوص
4- بعد ذلك تخرج لك شاشه Installation Setting
حيث تعتبر هذه الشاشه اهم الشاشات لانه يوجد بها جميع اعدادات الLinux
الاعداد الاول System:
حيث يعطيك جميع الاجهزه التي تعرف عليها و الاجهزه التي لم يتعرف عليها

الاعداد الثاني Modes:

   عند تنزيل الLinux للمره الاولى لا يوجد الا خيار New Installation لذلك نبقيها كما هي
الاعداد الثالتPartitioning :
- في هذا الاعداد يكون الDefault ان يقوم الLinux بعمل Partitioning  تلقائيا و هذا غير محبذ لذلك نختار الخيار الثالث Create Custom ثم تضغط Next
- تختار الخيار الثاني Custum Partions For Expert ثم Next 
- الان نقف على Partition الذي عنده تبدأ المساحه الFree ثم تضغط Create تخرج لك رساله تسألك عن نوع الPartion المراد انشاؤه فتختار Logical Partions ثم تضغط Ok
- يخرج لك الان مربع حوار لاعداد الPartition تحدد Partition وليكن / وهو اهم جزء ولا ينزل الLinux بدونه  و تحدد مساحته وبما ان المساحه تحسب بالCylinders  فتكتب في End  المساحه +5GB  و تبقي نوع الFile System النوع التلقائي وهو Raser fs ويرجع السبب ان هذا النوع يتعامل مع NTFS كRead و يتعامل مع FAT32 ك Read/Write و يكون اسمه /dev/sda7 ثم ok
- الان للتنظيم نعمل Partition اخر وهو /home  اضغط Create و تعطيه مساحة +1GB
لاحظ انك في حالة وجود Users تريد اعطائهم Quta فانك تكبر مساحة هذا الجزء و يكون اسمه /dev/sda8
- واعمل جزء اخر وليكن /var ومساحته +1GB وستخدم لتخزين Log files
و يكون اسمه /dev/sda9
- يفضل انشاء /Swap حيث انه لو لم تكفي الRam فانه يستعين بجزه من الH.D و يستعمله ك Ram و تكون قيمتها ضعف الRam بحيث تختار file system
يكونswap و mount point يكون ايضا swap و تكون اسمها / dev/sda10
ثم تضغط Next فيظهر ملخص بالاجزاء التي عملتها و الاجزاء التي لم تعملها تكون تحت /Root 
الاعداد الرابع Software:
يكون تلقائيا مختار Default لاكن هذا الخيار يؤدي الى عدم تنصيب Compilers الخاصه بالc++ وjava لذلك تضغط على Software و تختار Full installation
الاعداد الخامس Booting:

- تكون القيمه الاوليه للخاصيه Boot Loader Location     هي               master boot record of /dev/sda حيث لو بقي هذا الخيار فان linux هو الذي يحمل  windowsلانه يخزن boot على نفس مكان الboot الخاص بالwindows و عند حذف linux يخرب الwindos ولاعادة تشغيل windows تعملboot disk لذلك تختار الخيار الثاني وهو

 boot sector of boot partion /dev/sda7
- الخاصيه Default section تضغط عليها و تعمل للwindows ان يكون فوقup و يكون default

-الخاصيه timeout حيث تحدد القيمه التي سيظل ينتظر اختيارك للنظام
اخر خطوه

الان تضغط Accept فتخرج لك رسالة Warning تخبرك انه سيتم تنزيل Linux اضغط Yes و سيتم تنزيل Linux و سيطلب منك الاسطوانه تلو الاخرى حتى ينتهي تنزيل الlinux
- الان يكون نزل الlinux ولكن لا يظهر عند بدء التشغيل حيث يدخل على windows مباشره و لجعل خيار اختيار الlinux يظهر تعمل الاتي:

1- عمل boot من الاسطوانه الاولى وتختار installation فتظهر لك خيارات لم تظهر من قبل تختار منها/dev/sda7 boot installed system
2-تختار open LDAP server وهو يكافيءActivedirectory حيث يعمل Authentication و يعطي للuser الTicket يستطيع التجول بها في النظام و بما انه لا يوجد عندنا فاننا نعمل له disable ثم next
3- الان تختار local(/etc/password) ثم next ثم yes فnext ولاحظ ان هذه الطريقه تمكننا من الدخول على النظام لو نسينا الpassword من خلال الRescue system.
- الان تدخل على linux بالuser المسمى root وهو مدير النظام

ولو نسيت و دخلت بuser  ثاني فاكثب الاوامر التاليه للتحول الى الroot

su                   
password           


cd
whoami      
الان لنسخ اول 512 بايت الموجودين في اول الجزء النازل عليه الlinux

mkdir E                       
mount /dev/sd6 E        

cd E           
ll                

cd            
dd if=/dev/sda7 of=E/suse.lnx bs=512 count=1        
الامر السابق هو اهم امر و يجب الحذر اثناء كتابته و يعني
dd=disk drive

if=input file

of=output file

bs=512 count=1  وتعني انسخ اول sector لمره واحده

الان يكون انشا على المحرك E ملف اسمهsuse.lnx

لو لم يكن عندك محرك نوعه FAT32 تستطيع استخدامfloppy disk لنسخ الملف عليه
- الان اعد التشغيل و ادخل على الwindows و تذهب للقرص E و تقص الملف المسمى suse.lnx و تضعه على المحرك C:\ "الموجود عليه الwindows"
و تعمل له اخفاء ثم تذهب للملف Boot.ini بعد عمل اظهار للملفات المخفيه و ملفات النظام و تكتب السطر التالي في الاخر

C:\suse.lnx="Wellcome to SUZE Linux"
و تحفظ الملف و تعيد التشغيل فيظهر لك خيار تستطيع من خلاله اختيار نظام linux

بعض الملاحظات
لو زاد عندك مساحه free و اردت ان تعملها drive فان الlinux يخرب و ذلك لان رقم الboot الموجود عليه الlinux  يتغير و يجب اعادة تنزيل الlinuxمن جديد  اما لو ضفت المساحه لPartition موجود فانه لا يوجد أي مشكله

من اوامر الlinux

init 0 و يستخدم لعمل restart للجهاز
Init 6 و يستخدم لعمل shutdown للجهاز
C:\


NTFS





D:\


NTFS





Free





E:\


FAT32





Primary





E   x  t  e  n  d  e  d  





Logical Partition





Logical Partition





Logical Partition





لاظهار اسم المستخدم الحالي





عمل directory





جعل E تشير الى القرص E لنسخ ملف الboot  عليه ولا ننسى ان الجزءE هو من النوعFAT32 أي يسمح بالكتابه فوقه





لاستعراض محتويات المجلد E








