بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يلي شرح بسيط عن كيفية توصيل القطع الإلكترونية و سنتناول الشرح عن مثال بسيط و قطعة بسيطة وهي الAND gate :
في البداية يستحسن أن يكون لديك breadboard  بنسميها عادة kit   لتثبت عليها الcomponent و هي موضحة أسفل 
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كما نلاحظ في الصورة أن يوجد في الكت أربع مناطق أحدهما الحطين الطويلين أعلى حولهما الخطين الأزرق والأحمر ثم منطقتين متشابهتين في الوسط ثم منطفة مشابهة للمنطقة العليا. في المنطقة العليا  يوجد خطين أحدهما محاط باشارتين سالبتين و الأخر محاط باشارتين موجبتين فكل نقاط الخط الواحد تعتبر نقطة واحدة بمعنى لو حطيت السلك في أي ثقب من ثقوب الخط ما فيش مشاكل.

اما عن المنطقتين في الوسط الذي يفصل بينهما تجويف فهما متماثلتين و لكن كل خمس اربع تقوب متتالية –يعني تحت بعض مش زي اللي فوق كانو جنب بعض-  تعتبر نقطة واحدة يعني jihgf  هدول نقطة واحدة و abcde نقطة تانية.
الآن بدنا نغذي الدائرة بالطاقة بتجيب مصدر طاقة يفضل يكون قابل للتحكم حتى يسهل عليك، بتعدله على خمسة فولت ضروري و إذا كان الجهد اكتر من خمسة بدك تعمل regulater  و غلبة انت في غنى عنها و بعدين بتاخد القطب الموجب لمصدر الجهد و بتحطه على الخط المحاط باشارتين موجبتين على هيك صار الخط اللي تحت كل Vcc يعني 5 فولت أما القطب السالب لمصدر الطاقة –الأرضي- بنحطه على الخط المحاط باشارتين سالب 

بهيك بنكون خلينا الخطين العلويين أحدهما مغذى بالطاقة و الأخر أرضي لو احتجنا لكمان خط فيه طاقة و أرضي بنروج مادين سلك من الخط الأحمر إللي فوق و حاطينه على السلك الأحمر اللي تحت و نفس الشي بالنسبة للارضي.

الآن بدنا نوصل AND gate
شكل القطعة موضح أسفل و رقمها 7408 و هذه القطعة تحتوي على 4 بوابات  أند زي ما هو موضح في الشكل كل ابوابة الها مداخل ومخرج 

و طبعا كل قطعة بتكون مرتبه و بداية الترتيب بتدل عليه دائرة 



              


كل بن pin إما ان تكون مدخل لبوابة من البوابات أو مخرج لها و إما أن تكون بن لامداد القطعة بالطاقة اللي بنسميها Vcc و إما ان تكون GND أي أرضي 

من الdatasheet المرفقه نرى الهيكلية للIC فهي مكونة من أربع بوابات كل بوابه لها الpins الخاصة بها  فمثلا البن رقم 1 كما نرى انها مدخل للبوابه الأولى و البن رقم 2 أيضا المدخل الأخر لنفس البوابة أما البن رقم ثلاثه فهي مخرج لنفس البوابة. اما بن رقم 4 فهى المدخل الأول للبوابة الثانية و بن 5  المدخل الأخر للبوابة الثانية وبن 6 مخرج لنفس البوابة. أما بن 7 فهي لابد أن توصل بالأرضي يعني تاخد سلك توصل أحد طرفيه في البن و الطرف الثاني على الأرضي اللي لونه أزرق. اما البن 8 في مخرج للبوابة الثالثة والبن 9و10 مداخل لها اما البن 11 فهي مخرج البوابة الرابعة و البن 12و13 مداخل لها أما بن 14 فمكتوب عليها Vcc يعني تروح توصلها مع ال5 فولت.

طبعا الأن تسال كيف لي ان أعرف أن A,B هما مداخل و Y مخرج و خاصة انه بعض الداتا شيت ما بتوضح التركيب الداخلي للقطعة  أقول لك  بإمكانك معرفة ذلك من الداتا شيت أيضا فكما ترى أن هناك جدول 
يوضح المداخل inputs و ينطوي تحتها A,B و هناك خانة الoutput و تنطوي على y هذا يعني أن القطعة مداخلها متمثلة بA,B و مخارجها هي Y و أيضا هدا الجدول يوضح الTruthtable تبع القطعة.

الآن أرجو أن ترجع إلى الداتا شيت و ارجو الآن ان تكون قادر على فهم اول صفحة فيها.

أما الآن فسنعود الى الكت و نتعلم كيف نثبت القطعة عليها :

نضع القطعة فوق التجويف كما موضح في الشكل أسفل بحيث تدخل كل بن في ثقب من الثقوب هدا يعني ان كل بن لها نقطه والثقوب الأربع إللي فوق البن تعتبر نفس النقطه.




الان بدنا نوصل القطعة زي ما حكينا قبل اشوي بمداخلها و مخارجها و الطاقة والأرضي:

بالنسبة للمداخل طبعا بتروح موصلها مع switches مع مفاتيح و هي إما ان تعطيك 1 أو 0 أو بطريقة أخرى L أو H فمثلا توصل المفتاح الأول مع البن الأولى كمدخل للبوابة الأولى والمفتاح التاني كمدخل للبوابة الأولى أما المخرج فيوصل مع led فاذا كان المخرج 1 بيضوي اللد اذا كان صفر ما بيضوي و بعدين طبعا حتقوم باختبار الدائرة و تشوف هل بتحقق الtruthtable و لا لا.
تم
و أخيرا أعلم ان الشرح مش واضح بس و الله هادا اللي قدرت عليه على العموم أي سؤال أنا جاهزة
