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أولا نحن نثبت القطعة في المنطقة $ بحيث كل بن تدخل في ثقب من الثقوب و بالتالي تصبح كل بن لها اربع نقاط إضافية فوقها. و بالتالي سأستطيع أن أوصلها بأي شيء وذلك بمد سلك من المركبة المراد و أإدخالها بأي ثقب فوق البن فمثلا البن رقم أربعة عشرهي للVcc و هذا معناه أن أوصل هذه البن بمصدر الطاقة للقيام بذلك أقوم بتوصيل سلك من المنطقة 1 من أي نقطعة على طول الخط الأحمر و أدخلها في أي ثقب من الثقوب الأربعة التي فوق البن 4   .

ومش فاهم العبارة هذة" لو احتجنا لكمان خط فيه طاقة و أرضي بنروج مادين سلك من الخط الأحمر إللي فوق و حاطينه على السلك الأحمر اللي تحت و نفس الشي بالنسبة للارضي."
نعم، الآن في البن 7 و هي مخصصه للأرضي فأنت على حسب فهمك سوف توصل سلك من أي نقاط الخط الأزرق و توصلها بأحد النقاط الأربع الباقية التي أسفل البن. ولكن كما تلاحظ ان البن 7 ستكون في المنطقة رقم 3 فعندما تمد سلك من الخط الأزرق ستكون المسافة نوعا ما بعيدة و ربما تقاطع مع غيره مع الأسلاك  فيصبح شكل الدائرة معقد لذا نفضل أن يكون الخيط الأزرق و الأحمر في المنطقة 4 أيضا بهما طاقة و ارضي،فالمنطقة 4 أقرب إلى المنطقة 3 لذا نقوم بمد سلك من احد نقاط الخط الأحمر من المنطقة 1 و ندخله بأحد نقاط الخط الأحمر في المنطقة 4 و نمد خيط من أحد نقاط الخط الأرزق في المنطقة 1 و ندخله في المنطقة 4 و بالتالي أصبحت المنطقة أربعة مغذية بالطاقة و بالتالي نستطيع أن نوصل بن 7 بالأرضي بطريقة أفضل.
لربما في بعض الأحيان خمس مداخل لنقطة واحدة لا يكفي لربما احتجنا أكثر فالعمل في هذه الأحيان و في كل مرة احتجنا لعمل نسخة من نقطه معينة؛ فقط نقوم بمد سلك من النقطة المراده و ندخله في أي نقطه فارغة و بالتالي يصبح لدينا خمس نقاط إضافية أخرى تمثل نفس النقطة كما فعلنا قبل قليل حين احتجنا الى ان يكون لدينا نقطة أخرى تمثل Vcc فالذي صنعناه هو أن قمنا بمد سلك من النقطه المرادة و أدخلناه في نقطة أخرى

