العنوان : كيف يمكنك عمل دائرة تقوم بتوليد نبضة او اشارة كل 24 ساعة:
جائتني هذه الفكره عندما كنت في أحد مشاريعي في الجامعة وهذه الفكره تقوم بحل مشكلة وهي: بان يقوم المياكروكنترولر بارسال معلومات عن جهاز المتحك به كل 24 ساعة وجعل الميكروكنترولر يقوم بحساب الــ24 ساعة فكره غير مجديه لان الميكروكنترولر يقوم بمراقبة ثلاجة بيببسي او اي جهاز ولا يمكنه العد والمراقبة في نفس الوقت...فكان يجب علي ان اصنع دائرة تعطي نبضة او اشارة كل 24 ساعة وربطها مع المايكروكنترولر الى INTRRUPT  ثم يقوم المايكروكنترولر بارسال اخر الاجراءات التي قامة بها الثلاجة.....ومن ثم يقوم المايكروكنترولر بارسال البيانات الى الكمبيوتر.... المهم الفكرة هي كيف يمكن صنع دائرة تقوم بتوليد نبضة كل 24 ساعة وهي كلاتي:
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أقترحت الى زملائي في فريق المشروع بالدائرة المعروفه و هي المؤقت 555 كعديم الاستقرار(AStable) او المهتز  (Oscillator) حيث يقوم بارسال نبضات ذو  وقت دوري  معروف أي عرض النبضة يكون معروف ثم نقوم بعدَ هذه النبضات بعداد ستة عشري 74163 حتى تعطي 24 ساعة ثم نقوم بتصفير العداد والاستفادة من النبضة الخارجة من العداد بوضع شرط في مخارج العداد......سيتضح عمل الدائرة بعد رسمها........ علما بان لا يمكن لمؤقت 555 توليد نبضة كل  24 ساعة لانه لا يوجد مقومة  ومكثف ذو قيمة كبيرة لتوليد النبضة ذو عرض 24 ساعة.
الرسم التوضيحي(01): رسم تمثيلي لعديم الاستقرار العداد 555.
كما هو موضح في الرسم التوضيحي 01 العداد عديم الاستقرار 555 يقوم بتوليد نبضات او اشارات ذو عرض T ثانية. وT تعتمد على قيمة المكثف C1 والمقاومتين  :R1 and R2   

حيث ان : T = .7 C1 (R1+R2)   ....... وهكذا يمكننا تثبيت قيمة T على سبيل المثال 87 ثانية اذا كان :
R2 = 625k Ω :  R1 = 625k Ω  : C1 = 100μ F  
فلكي نجني 24 ساعة علينا عد 24 ساعة/87 ثانية = 86400 ثانية/87 ثانية = 999 مرة.... اي  نريد من الدائرة عد 999 مرة لكي تعطي 24 ساعة .....
الان سنقوم بصنع عداد كي يعد الى 999 مرة.... فكرت في استعمال العداد العشري BCD 74162 الدي يقوم بالعد من 0 الى 9 ثم يعيد العد مره اخرى واذا ربطنا 3 عدادات بالتسلسل فان العدادات الثلاث سوف تعد من 0 الى 999 وسيكون المخرج output  من الرجل الـ 15 من العداد الثالث.
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الرسم التوضيحي(02): رسم تمثيلي عداد يعد من 0 الى 999.

طبعا الــ555 timer (astable ) في الرسمة 02 يرمز الى الدائرة في الرسمة الاولى. علما بان تكلفة الدائرتين 19 ريال سعودي فقط هذا بدون تخفيظ... واذا كان هنالك اي استفسار في اي جزء من الدائرة مثل العداد كيف يعمل او المؤقت555  ارجوا السؤال وعدم التردد وشكرا ....نرجوا للجميع الفائدة.  أخوكم ِ    Agbawi_pro
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