اوامر متفرقة
هنالك بعض الاوامر المتفرقة في لغة الاسمبلي التي لا بد من التطرق اليها

 الاول  seg 

يستخدم هذا  لمعرفة عنوان المقطع الموجود فيه المتغير (variable) او العنوان المطلوب (lable)

مثال:

.model small

.data

x1 db 10

student db 5 dup (?)

.code

start:

        mov ax,@data

        mov ds,ax

هنا نرى تم تخزين عنوان بداية مقطع البيانات data في مسجل المقطع ds 

ملاحظة: @data عبارة عن عنوان اي قيمة عددية تدل على بداية مقطع البيانات data segment  وكما نعلم لا يحق ان نخزن قيمة عددية بصورة مباشرة في مسجل مقطع لذلك استخدمنا المسجل ax وضعنا القيمة العددية في داخله ثم نسخنا فحوى المسجل ax الى المسجل ds 

يمكن ان نحصل على نفس النتيجة بمساعدة  seg 

.model small

.data

x1 db 10

student db 5 dup (?)

.code

start:

        mov ax,seg x1

        mov ds,ax

لقد حصلنا على عنوان مقطع البيانات عن طريق اسم متغير في داخله وseg     

الامر xlat

في بعض الاحيان نريد ان نترجم جدول معين الى جدول اخر (مثلا لو اردنا ان نغير قيمة الاسكي كود في الرمز الذي يلائمه) في هذه الحالات نستخدم الامر XLAT 

قبل استخدام الامر XLAT   علينا مراعاة الشروط التالية:

1.علينا تخزين البايت المراد ترجمته في المسجل AL وفقط في هذا المسجل

2.المسجل BX يجب ان يحتوي على عنوان جدول الترجمة

ثم نسجل الامر XLAT عندها يقوم هذا الامر بالامور التالية:

1.يجمع فحوى المسجل AL  والمسجل BX  وعندها نحصل على عنوان داخل جدول الترجمة (اي اننا نؤشر على بايت معين في جدول الترجمة والذي عنوانه عبارة عن BX+AL  

2.يضع فحوى البايت الذي عنوانه BX+AL  في المسجل AL

مثال: في هذا المثال يوجد جدولين (مصوفتين) فسوف نقوم بترجمة حدود المصفوفة الاولى (الجدول الاول) عن طريق جدول الترجمة الجدول الثاني:

 .model small
.stack 10h
.data
table1 db 1,13,4,1,2,8,13,14,11,8,13,3,5,5,8,7,10,4,6,13,4,3,9,12,0,3,12,8
table2 db 'u','i','k','a','l','s','y','m','e','n','b','h','g',' ','t'

.code
        start:mov ax,@data
              mov ds,ax
            هنا سوف نقوم بمسح الشاشة;

              mov ax,3
              int 10h
      نضع في المسجل bx عنوان جدول الترجمة;   

              lea bx,table2 

المسجل si سوف نستعمله كمؤشر على حدود الجدول الاول للانتقال  بين الحدود ;                     
              mov si,0
هنا المسجل cx يحتوي على عدد حدود الجدول الذي نريد ان نترجمه;
              mov cx,28
هنا سوف تتم عملية الترجمة لكل حد ومن ثم طباعة الحد الذي يلائمه في الجدول الثاني;

    next_item:mov al,table1[si]

              xlat
              mov dl,al
              mov ah,2
              int 21h
              inc si
              loop next_item
انهاء البرنامج واعطاء نظام التشغيل السيطرة;

              mov ah,4ch
              int 21h
              end start
الامر in (input) والامر out (output)

من المعروف انه يمكن ربط المعالج 8086 مع 64 كيلو اجهزة ادخال واخراج داخلية. لكل واحد يوجد عنوان حتى يتمكن المعالج من التمييز بينها.

يمكن ادخال واخراج بيانات فقط عن طريق المسجل AL او المسجل AX 

عند استخدام الامر in  او الامر OUT  يجب ان نسجل عنوان الجهازالمطلوب

امثلة:

In AL,50H

هذا يعني ادخل الى المسجل AL  فحوى جهاز الادخال الذي عنوانه 50H  

OUT 50H,AL

هذا يعني اخرج فحوى المسجل AL  لجهاز الاخراج الذي عنوانه 50H 

IN AX,80H
هذا يعني ادخل فحوى جهاز الادخال  صاحب عنوان 80H  للمسجل AL  وفحوى جهاز الادخال صاحب عنوان 81H للمسجل AH  

OUT 90H,AX

هذا يعني اخرج فحوى المسجل AL  لجهاز الاخراج صاحب العنوان 90H وفحوى المسجل AH  لجهاز الاخراج صاحب عنوان 91H 

في حالة اذا كان عنوان الجهازالمطلوب اكبر من 255 اي FFH  عندها نستخدم المسجل DX كمؤشر

مثال:

MOV DX,301H

IN AL,DX

هنا يتم ادخال فحوى جهازالادخال صاحب عنوان 301H  الى المسجل AL  

الامر  PUSHF    والامر POPF  

الامر PUSHF : يقوم بتخزين فحوى مسجل الرايات في مقطع المكدسة (STACK SEGMENT)    

الامر POPF  : يقوم هذا الامر بنسخ الكلمة الموجودة في راس المكدسة الى مسجل الرايات

يمكن استخدام هذه الاوامر عندما نريد ان نسأل عن قيمة راية معينة بدون ان نعمل عملية تؤثر على الراية وبقية الرايات

مثال:

PUSHF

POP AX

والان يمكن التوجه الى اي راية نريدها عن طريق المسجل AX  

وايضا يمكن استخدام هذه الاوامر اذا اردنا ان نعطي الرايات قيمة بدائية. نضع مثلا في المسجل BX  القيم المطلوبة  ثم نخزنها في المكدسة وبعدها ننسخها الى مسجل الرايات

مثلا:

MOV BX,0000000001010001B

PUSH BX

POPF

هنا تم التحكم في الرايات CF=AF=ZF=1  وباقي  الرايات قيمتها صفر

الى اللقاء في الدرس القادم

