السلام عليكم
هذا الدرس الجزء الثاني من درس الماكرو

الماكرو الذي يأخذ برامترات

المبنى العام للماكرو مع برامترات
Macro name macro p1,p2,….,pn
الاوامر

Endm

P1,p2,…pn : هي البرامترات
مثال :

اكتب ماكرو يتلقى برامترين من نوع byte ويحفظ بالمسجل al البرامتر الاكبر
Max_num macro x,y
Local t1,finish
Mov al,x

Cmp y,al
Jg t1
Jmp finish

T1:mov al,y
Finish:

Endm

ملاحظة: عندما نريد استخدام الماكرو في موقع معين في البرنامج نسجل اسم الماكروونسجل البرامترات المطلوبة.

مثلا في حالة استدعاء الماكروالسابق نسجل 

Max_num DH,DL
هنا تم اعطاء الماكرو المسجلات DH و DL كبرامترات

Max_num 7,9

هنا تم اعطاء الماكرو القيم 7 ، 9  كبرامترات

Max_num x1,x2

هنا تم اعطاء الماكرو متغيرين x1 , x2 كبرمترات
في كثير من الحالات يفضل استخدام الماكرو مع برامترات لانه يعطينا امكانية استخدام الماكرو لعدة عمليات.

مثال:معطى في مقطع البيانات
.data

NL db 10,13,'$'

Msg1 db 'enter the first number….$'

Msg2 db 'enter the second number..$'
Msg3 db 'your number is out the range$'

الان نسجل الماكروات المطلوبة ولكن بدون برامترات
هذا الماكرو مسؤول عن النزول الى سطر جديد

New_line macro
Lea dx,NL
Mov ah,9

Int 21h

Endm

هذا الماكرو مسؤول عن طباعة الجملة الاولى

Print_msg1 macro
Lea dx,msg1

Mov ah,9

Int 21h

Endm

هذا الماكرو مسؤول عن طباعة الجملة الثانية
Print_msg2 macro

Lea dx,msg2
Mov ah,9

Int 21h

Endm

هذا الماكرو مسؤول عن طباعة الجملة الثالثة
Print_msg3 macro

Lea dx,msg3
Mov ah,9

Int 21h

Endm

وفي داخل البرنامج نسجل 
New_line

Print_msg1
Print_msg2

Print_msg3

نلاحظ من العمليات السابقة اننا بحاجة الى ماكرو لكل عملية
الحل الامثل هو استخدام ماكرو مع برامترات

الحل:

Print_mac macro x

Lea dx,x

Mov ah,9

Int 21h

Endm

وفي داخل البرنامج نسجل 

Print_mac NL
Print_mac msg1

Print_mac msg2

Print_mac msg3

كما نلاحظ انه بمساعدة ماكرو واحد من نوع ماكرو مع برامترات تم اجراء جميع العمليات السابقة.
الان ننتقل الى نوع جديد وهوالماكرو المتكرر
وهو ماكرو يقوم بتنفيذ مجموعة الاوامر الموجودة فيه عدد مرات معروفة مسبقا

يسجل هذا الماكرو بشكل عام داخل مقطع البيانات

المبنى العام لهذا الماكرو

Rept   n

الاوامر

Endm

بحيث n عبارة عن قيمة عددية او تعبيرا يرجع قيمة عددية او اسم ثابت من الثوابت المعرفة في البرنامج او امر يرجع قيمة عددية . بالاختصار المهم ان يكون قيمة عددية
مثال:

اكتب ماكرو يطبع النجمة 5 مرات
Rept 5

Mov dl,'*'

Mov ah,2

Int 21h

Endm

سؤال: ماذا ينفذ الماكرو التالي:

Rept 4
Add ax,2

Endm

الجواب: الماكرو السابق يمكن تغييره بالاوامر التالية

Add ax,2

Add ax,2

Add ax,2

Add ax,2

أي انه يجمع 8 للمسجل ax
المثال التالي يقوم بطباعة الاحرف الانجليزية على نفس السطر بمساعدة الماكرو المتكرر.
.model small
.stack 20h
.data
Clear_screen macro
    Mov ax,3
    Int 10h
Endm
.code
start: mov ax,@data
       mov ds,ax
         clear_screen
         mov dl,'A'
         rept 26
         mov ah,2
         int 21h
         inc dl
         endm
 finish:mov ah,4ch
        int 21h
        end start

 الان ننتقل الى نوع اخر من الماكرو وهو ايضا ماكرو متكرر ولكن هنا يتم استخدام جميع البرامترات في كل دورة نستخدم برامتر الذي يصل اليه الدور
المبنى العام

Irp name1, <arg1,arg2,arg3,….,argN>
مجموعة الاوامر المراد تكرارها

Endm

مثال:

Irp num , <10,20,30>
Add ax,num

Endm

الماكرو السابق ينفذ الاوامر التالية

Add ax,10
Add ax,20

Add ax,30

بالاختصار تم اضافة 60 للمسجل ax
مثال اخر
Irp push_reg, <ax,bx,cx,dx>
Push push_reg

Mov push_reg,0

End

الماكروالسابق ينفذ الاوامر التالية:
Push  ax

Mov ax,0

Push bx

Mov bx,0

Push cx

Mov cx,0

Push dx
Mov dx,0

الى اللقاء في الدرس القادم
