ما ساقوله الان هو نقلا عن هذا الموقع

لإضافة اقراص fat32 بصفة دائمة ولقراءة الملفات باللغة العربية لا نحتاج لعمل الخطوات التى وضحها الاخ بشير جزاه الله خير على توضيح نقطة ال hd(a,b,c,d)(1,5,6,7,8,9,.....)"نلاحظ ان c->1 , d->5,e->6  و هكذا"
نقوم بالدخول ك root  ثم نقوم بعمل directory لكل drive  على سبيل المثال Win_c  لل c  ثم نفتح باستخدام اى text editor  الملف /etc/fstab.conf  و نضع في اخره هذا السطر 

/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,codepage=864,iocharset=utf8 0 0
هذا بالنسبة للc  

اما الd 
/dev/hda5 /mnt/win_d vfat umask=0,codepage=864,iocharset=utf8 0 0
(لاحظ ان win_c , win_d هى ملفات قمنا بعملها من قبل فى ال directory  ----< /mnt 
و هكذا اى الdrive E

/dev/hda6 /mnt/win_e vfat umask=0,codepage=864,iocharset=utf8 0 0
نلاحظ ان اللينكس زكى و يلاحظ الفرق بين الحروف captal and small يعنى منعملش dir  اسمه WIN_D  و نروح فى ال fstab.conf  نكتبه win_d  

و جزئ الله الاخ بشير كل الخيرعلى فتح باب النقاش فى هذه المسالة
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