بسم الله الرحمن الرحيم
اخي العزيز طارق سوف اشرح المطلوب في الريبورت على مثال من البرنامج وسوف اضع الصوره للمحاكاة الثلاثية الابعاد
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هون بتلاحظ الكونتينر ملان وكل صندوق في الكونتينر هو جزء من ورك فاس وكل ورك فاس بيتكون من صيب ورك فايس وبكل صب ورك فاس ممكن يكون صندوق او اكثر

المقصود بالورك فاس هو لاير او حائط يتم بناءه بالعرض في الكونتينر

Here in this figure the container full with packages.

There is workfaces in the container and each workface contains sub workfaces and each sub work face contains one or more packages
I mean by workface is layer and normally filling in container as layers or walls orthogonally. 
يمكنك معرفة كم ورك فاس وكم صب ورك فاس موجود بالكونتينر تلاحظها بالقائمه على يسار الصور ثلاثية الابعاد للكونتينر

دائما اول صب ورك فيس تكون نقطة بدايته احداثيات (0،0،0)

الان سوف اضع صوره لاول صب ورك فايس وهو عباره عن اريع صناديق سوداء وهي اول ما يوضع بالكونتينر
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الصب ورك فيس الثاني هو بالصوره التاليه
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وهكذا يتم ترتيب المنتجات واحد تلو الاخر 
المطلوب هو بناء ريبورت يحوي على عمودين الاولالورك فيس و  الصب ورك فيس والعمود الثاني هو الاحداثيات لنقطة البدايه ولتوضيح ما هي نقطة البدايه انظر للصوره التاليه 

[image: image4.jpg]Spacg Spocs

@ stalal| Akl cdiaal o3
e A Wl

Al At 4 5151

./





وحسب ما ذكر سابقا سيكون شكل التقرير كما يلي:

	Workface1,sub workface0
	(0,0,0)

	Workface1,sub workface1
	(x,y,z)

	Workface1,sub workface12
	(x,y,z)

	Workface1,sub workface2
	(x,y,z)

	Workface1,sub workface21
	(x,y,z)

	……..
	………

	……
	…….


