ورقة عمل رقم 1
1)احط بخط الاعداد التي تحتوي على اخطاء

a)(101102)2       b)(1F23)16          c)(1GA)16      d)(11101)2
الحل:


                                        لان الرمز 2 ليس من ضمن الرموز المسموح بها

                              لان الرمز G ليس من الرموز المسموح بها في هذا الميزان

2)حول الاعداد التالية الى الميزان العشري
a)(1101)2      b)(11F)16         C)(A1D)16       D)(10110)2
11012=1*23+1*22+0*21+1*20=8+4+0+1=13

11F=1*162+1*161+15*160=256+16+15=287
A1D=10*162+1*161+13*160=2560+16+13=2589
101102=1*24+0*23+1*22+1*21+0*20=16+0+4+2+0=22
3)حول من الميزان الثنائي الى الميزان السادس عشر

a)10111101         b)10101001       c)1010011           d)1111011
10111101=BDH
10101001=A9H

1010011=01010011=53H

1111011=01111011=7BH

4)حول من الميزان السادس عشر الى الميزان الثنائي

a)1F                      b)DA                  c)89AB               d)1F2C
1F=00011111

DA=11011010

89AB=1000100110101011

1F2C=0001111100101100
5)حول من الميزان العشري الى الميزان الثنائي(استعمل 8 بتات للنتيجة)
a)19                        b)40                   c)128                    d)11   
	العدد
	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1

	19
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	40
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	128
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1


6)حول من الميزان العشري الى الميزان السادس عشر(استعمل 16 بت للنتيجة)
a)1256                 b)7830                   c)15671                 d)10101
	الباقي الصحيح
	الناتج الصحي
	المقسوم عليه
	العدد

	8
	78
	16
	1256

	14=E
	4
	16
	78

	4
	0
	16
	4


الحل: نقرأ من الاسفل الى الاعلى
1256=4E8H=04E8H
	الباقي الصحيح
	الناتج الصحي
	المقسوم عليه
	العدد

	6
	489
	16
	7830

	9
	30
	16
	489

	14=E
	1
	16
	30

	1
	0
	16
	1


الحل:
7830=1E96H
	الباقي الصحيح
	الناتج الصحي
	المقسوم عليه
	العدد

	7
	979
	16
	15671

	3
	61
	16
	979

	13=D
	3
	16
	61

	3
	0
	16
	3


الحل: 
15671=3D37H

	الباقي الصحيح
	الناتج الصحي
	المقسوم عليه
	العدد

	5
	631
	16
	10101

	7
	39
	16
	631

	7
	2
	16
	39

	2
	0
	16
	2


الحل:

10101=2775H

7) حول من الميزان العشري الى الميزان الثنائي(استعمل 8 بتات للنتيجة)

a)-119                        b)-45                   c)-128                    d)-101
	1
	2
	4
	8
	16
	32
	64
	128
	

	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	العدد 119

	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	العدد -119

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	العدد 45

	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	العدد -45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	لا يمكن ذلك لانه اكبر قيمة موجبة التي يمكن تسجيلها في 8 بتات هي 127
	العدد 128

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	العدد 101

	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	العدد -101


8)حول من الميزان العشري الى الميزان السادس عشر(استعمل 8 بتات للنتيجة)

a)-125               b)-78                c)-156           d)-1
الحل:

125/16=7 13/16= 7DH=01111101
-125=10000011
78= 78/16  = 4 14/16 = 4EH=01001110

-78=10110010

156=لا يمكن ذلك لانه اكبر قيمة موجبة يمكن كتابتها في 8 بتات هي 127

1=1H=01H=00000001

-1=11111111
9)نفذ العمليات الحسابية التالية (الميزان الثنائي  استعمل 8 بتات للنتيجة)
a)10100011+01101000                    b)00110101-01001001

c)00100111-11001100                     d)11110000-11111111
	C
	C
	C
	
	
	
	
	
	

	العدد الاول
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	العدد الثاني
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	النتيجة
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1


الحل: 00001011

	b
	b
	
	
	b
	
	
	
	

	العدد الاول
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1

	العدد الثاني
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	النتيجة
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0


الحل:11101100

	b
	b
	
	b
	b
	
	
	
	

	العدد الاول
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1

	العدد الثاني
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	النتيجة
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1


الحل:01011011
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	b
	

	العدد الاول
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	العدد الثاني
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	النتيجة
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1


الحل: 11110001
10) نفذ العمليات الحسابية التالية (الميزان السادس عشر  استعمل 8 بتات للنتيجة)

a)1A+7B              b)FA-19          c)9B-D8                 d)0-2
	
	c
	

	العدد الاول
	1
	A

	العدد الثاني
	7
	B

	النتيجة
	9
	5


	
	
	

	العدد الاول
	F
	A

	العدد الثاني
	1
	9

	النتيجة
	E
	1


	b
	
	

	العدد الاول
	9
	B

	العدد الثاني
	D
	8

	النتيجة
	C
	3


	b
	b
	

	العدد الاول
	0
	0

	العدد الثاني
	0
	2

	النتيجة
	F
	E


a)(101102)2       





c)(1GA)16      








